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第一部分：沈阳农业大学学生公寓网络设备及材料询价采购通知书
 
沈阳农业大学后勤处现对学生公寓网络设备及材料进行询价采购，欢迎符合报价人资格要求的单位参加本次采购活动。
一、采购项目概况:
 (一)采购编号：HQ2019009；
（二）采购内容：
网络设备及材料。
二、资格条件
（一）交换机设备厂商具备公安部颁发的信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书，要求提供证书复印件；
（二）交换机设备厂商通过QC080000有害物质过程管理体系认证，要求提供证书复印件；
（三）供应商具有完成布线安装的人力资源和设备。
三、工期
成交结果确认后，7天内完工。
四、售取文件的时间及方式
即日起至2019年6月28日17：00，报价人可到沈阳农业大学后勤处采购办售取询价文件或索取电子版文件。每份文件收取300元，主要用于专家评审费。
五、递交报价文件时间、地点
递交报价文件截止时间：2019年7月1日9:00 (北京时间) 
递交报价文件地点： 沈阳农业大学后勤处采购办（如有变动，当天确认）。
六、联系人及联系方式
联系人：邢老师   
联系电话：024-88487290-801   

                                            沈阳农业大学后勤处
                                              2019年6月26日

第二部分、报价人须知
沈阳农业大学现就网络设备及材料进行询价采购，现邀请符合资质要求的供货商（报价人）参加本次询价采购活动。项目要求如下：
[bookmark: _GoBack]（一）采购编号：HQ2019009；
（二）采购内容：见《采购内容清单》及要求；
（三）报价人须知：
1．领取询价采购文件时间：即日起至2019年6月28日 8:00-17:00。
2.询价采购响应文件递交截止（报价）时间：2019年7月1日 9:00，逾期递交的恕不接受。
3.递交地点：沈阳农业大学后勤处采购办。
4.报价保证金：无。 
5.合同签订：报价人接到成交通知后与采购人签订合同，合同方式为货物类固定单价合同。
6.报价人资质要求：
（1）设备厂商具备公安部颁发的信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书，要求提供证书复印件；
（2）设备厂商通过QC080000有害物质过程管理体系认证，要求提供证书复印件；
（3）具有完成布线安装的人力资源和设备。
（四）报价（响应）文件包括（按顺序，均加盖公章）
1.企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（或三证合一证复印件）；
2.报价书；
3.响应情况
（五）评标、定标程序：采用最低评标价法确定成交候选人。
（六）最高限价：16万元
 (七) 认定无效报价、废标办法：
报价（报价）人或其报价文件有下列情形之一的，询价小组可以将其报价作无效报价处理：
1.未按规定要求编制报价文件的；
2.报价文件表述不明确影响评标进行的；
3.不满足采购文件规定资格或技术参数要求的；
4.有串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；
5.不按询价小组要求澄清、说明或补正的；
6.询价小组认定报价人以低于成本报价竞标的；
7.报价文件存在不应有的雷同或其他情况能够证明有陪标行为的。
出现下列情形之一的，询价小组应决定项目予以废标：
1.符合条件的报价（报价）人不足三家的；
2.报价超过了采购预算且采购人不能支付的；
3.因重大变故，采购任务取消的；
4.其它未列情况，询价小组认为明显影响整个采购过程公正、合法性的。
（八）报价（报价）文件的澄清：
为了有助于报价（报价）文件的审查、比较和评审，询价小组如认为有必要可分别要求报价（报价）人对其报价（报价）文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式包括电传、传真提交。当询价小组认为，排在前面的成交候选报价（报价）人的最低报价价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该候选人的成交候选资格，按顺序由排在后面的报价（报价）人递补，以此类推。报价（报价）文件的澄清不能影响到其他提交实质性响应报价的报价人的公平竞争地位。报价（报价）人对报价文件的澄清不得改变报价价格及实质内容。
地址：沈阳市沈河区东陵路120号
联系人：邢老师    
联系方式：88487290  

沈阳农业大学后勤处
2019年6月26日

三、采购内容清单及技术标准要求
原成教院院123间宿舍，每个宿舍一个网点；新五栋楼45间宿舍，每个宿舍两个网点；共213个网点。利旧，把网络中心有一台交换机柜42U华为机柜运到后山养老院，并安装到现场。以下是具体的产品技术参数：
1. 汇聚交换机
	功能及技术指标
	参数要求

	性能要求
	交换容量≥590Gbps，转发性能≥200Mpps

	电源风扇要求
	≥2个电源槽位（提供产品彩页证明材料），支持可插拔双电源，本次配置双电源；
≥2个风扇槽位（提供产品彩页证明材料），支持可插拔双风扇，本次配置双风扇；

	硬件形态要求
	业务插槽≥1

	
	实配千兆电接口≥24，千兆光接口≥8，万兆光接口≥4

	
	实配端口为固化端口，非插卡扩展端口，提供设备图片证明

	安全扩展能力
	支持防火墙硬件插卡，提供产品彩页证明材料

	无线扩展能力
	要求设备支持无线控制器功能，可以实现对AP的管理，提供产品彩页证明材料

	VxLAN特性
	支持VXLAN功能特性，提供产品彩页证明材料

	堆叠
	支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由

	组播协议
	支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2

	管理和维护
	支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2

	路由特性
	支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、等价路由、策略路由

	IPV6
	支持OSPFv3,支持BGP4+ for IPv6支持IS-IS V6, 支持ND（Neighbor Discovery）支持PMTU支持IPv6-Ping，IPv6-Tracert，IPv6-Telnet，IPv6-TFTP支持手动配置Tunnel支持6to4 tunnel支持ISATAP tunnel支持GRE tunnel

	绿色节能
	要求设备满负荷工作时功耗不高于150W，提供产品彩页证明材料

	设备高度
	为节约机房空间，要求设备高度≤1U，要求提供产品彩页证明材料

	免费保修年限
	3年


2. [bookmark: _Toc516865616]24口接入交换机
	功能及技术指标
	参数要求

	交换容量
	≥300Gbps

	转发性能
	≥95Mpps

	接口要求
	实配千兆电接口数≥24，千兆光接口数≥4

	VLAN特性
	支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN

	堆叠
	支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由

	镜像功能
	支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN

	组播协议
	支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2

	管理和维护
	支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2

	安全特性
	支持ARP 入侵检测功能，支持ARP报文限速功能；
支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器

	二层环网协议
	支持STP/RSTP/MSTP

	路由特性
	支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng、OSPF

	兼容性要求
	与汇聚交换机同一品牌

	免费保修年限
	3年


3. 86明装网络开关接口盒参数
	功能及技术指标
	参数要求

	材质
	pvc

	尺寸
	86mm*86mm*34mm

	免费保修年限
	3年





24口配线架
	功能及技术指标
	参数要求

	产品要求
	模块化配线架与标准RJ45模块组合，用于1000BASE-TX千兆以太网，100BASE-TX快速以太网，10BASE-T以太网，语音视频以及其它应用网络的网络传输。配线架端口模块化，方便单个端口拆卸 及更换，标准19英寸机柜安装，使用范围广，安装维 护简便快捷。整体钢板厚1.2mm，机械性能强。

	免费保修年限
	3年


单口网络面板
	功能及技术指标
	参数要求

	产品要求
	材质：采用尼龙处理，阻燃性好，尺寸：86*86，


 六类网络模块
	功能及技术指标
	参数要求

	产品要求
	符合T568A和T568B线序，适用于10/100/1000BASE-T快速以太网，，插座芯采用50μ镀金，无损耗挺拔次数750次以上，打线端口支持200次以上端接
接触针触点采用高低错位技术，有效降低近端串扰值嵌入式设计，模块可安装在非屏蔽配线架空架上，组成模块化式配线架ATM155Mbps/622Mbps等系统的应用。连接22-26AWG的单股线和24AWG的多股线，90度和180度打线设计；可向下兼容CAT5e及更低类别的系统。

	免费保修年限
	3年


网线
	功能及技术指标
	参数要求

	产品要求
	六类4对非屏蔽双绞线,每箱>=300m。
·导体采用高纯度电解铜，0.58mm线规。
·内芯皮采用进口高密度聚乙烯(HDPE)材料，完成线径为0.98—1.03mm.
·每线对之间采用低密度聚乙烯制成的十字架型把4对线分隔离。
·外被采用环保聚氯乙烯材料包裹完成
·使用温度：固定敷设：-30°C - +70°C；移动安装：-10°C - +70°C
·抗辐射强度：8*10^-7cJ/kg
·阻燃性：通过国标GB/T18380阻燃测试
·适用于语音、综合业务数据网络（ISDN）、ATM155Mbps和622Mbps，100MbpsTPDDI，快速以太网和千兆以太网，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度

	免费保修年限
	3年



附件:材料清单

	编号
	名称
	数量

	1
	汇聚交换机
	3（台）

	2
	接入交换机
	7（台）

	3
	网线
	48（箱）

	4
	单口面板
	140

	5
	六类模块
	230

	6
	双口面板
	90

	7
	六类配线架
	6

	8
	六类跳线
	230

	9
	理线架
	22

	10
	配线架
	5

	11
	PVC阻燃线槽50*25
	550

	12
	PVC线槽60*40
	665





四、报价文件格式

报价书
致：沈阳农业大学

1.根据已收到贵方的　　　　　　　　　　　采购项目（采购编号           ），遵照《政府采购法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述询价文件的报价须知、技术要求及其他有关规定后，对本项目进行报价：

报价合计总价人民币(大写)                  元,
（小写RMB：¥            元），（保留两位小数）。
2. 技术响应情况：
3. 我方保证尊重询价小组的评标结果，完全理解本采购项目不一定接受最低报价的报价。
4.我方已详细审核全部询价文件及有关附件，对本次采购文件作出实质性响应，我方完全知道其他必须放弃提出含糊不清或误解的权力。
5.一旦我方成交，我方保证按照询价文件要求的标准按时完成。
6.我方承诺所递交的报价文件真实有效，除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本报价文件将构成约束合同的条件，如有违约行为，同意按规定接受处罚，直至追究法律责任。

报价人（供货商）：（盖章）

日  期： 　 年  　月　  日

                                      联系电话：


	沈阳市沈河区东陵路120号9

电话：024-88487290



